ARKUSZ SKŁADNIKÓW – USUWA BETON
Sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 259/2012.
Składniki w kolejności malejącej zawartości:
• Kwas solny: 15–33%
• Kwas siarkowy: 1–5%
• Oksyetylenowany alkohol tłuszczowy C9–C11: 1–2%
Skład detergentowy do publikacji:
• niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%




