Arkusz składników – Engine Cleaner 423
Produkt: Engine Cleaner 423

Skład zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004:
• Niejonowe środki powierzchniowo czynne: ≥5% – <15%
• Anionowe środki powierzchniowo czynne: <5%
• Kompozycje zapachowe: <5%
• Środki konserwujące: sól sodowa 1‑tlenku pirydyno‑2‑tiolu, Benzisothiazolinone
• Barwnik

Główne składniki mieszaniny:
• Isotridecanolethoxylat (7–12 EO): 2,5–10%
• Isotridecanol Ethoxylated (2–6 EO): 2,5–10%
• Alkohole C12–C14 etoksylowane, siarczany, sole sodowe: ≤2,5%
• Sól sodowa 1‑tlenku pirydyno‑2‑tiolu: ≤1%

Opracowano na podstawie karty charakterystyki z dnia 17.10.2022.




